1) Kombibecken
Kombinierte Beckenlösung zur Schlammsedimentation und Belebung für Waschwasseraufbereitungsanlagen.

Bestehend aus einem fugenlosen, monolithischen Stahlbetonbehälter und Flachabdeckung mit statischer Typenprüfung SLW 60. 
Betongüte C 35/45 mit Nachweis der Prüfung der Ölbeständigkeit nach EN 858-1.
Hydraulische Strömungsverteilung am Zulauf zur Optimierung der Schlammsedimentation.

Tauchbogen zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten im Schlammfangbereich.

Optionaler Überlaufbogen zur Abscheideanlage.
4 Stück RDS Dichteinsatz DN 100 im Belebungsbereich geeignet zur Abdichtung von PE Leitungen DN 63 geeignet.
Zu- und Ablaufbohrung mit gelenkigen Rohrdurchführungen.

Volumen SF (m³)
: ______
Volumen Belebung (m³): ______

Aufklappbare Schachtabdeckungen Klasse D/400 KN

mit Sicherheitsgelenk: geöffnet bleibt der Deckel in 100°-Position sicher fixiert, gegen unbeabsichtigtes Zufallen wird der Deckel bei 80° blockiert, in 90° Stellung kann er herausgehoben werden. Schachtabdeckung wird automatisch im Rahmen zentriert.

z.B. INOWA KB 5/5 

angebotenes Produkt: ________________________    

Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................
2) Leichtflüssigkeitsbeständige Innenauskleidung aus PEHD 

PEHD INLINER mit kraftschlüssiger Verbindung des Inliners mit dem Betonbehälter mittels Ankernoppen und 15 Jahren Garantie auf das Beschichtungssystem des Behälters.
Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................

Sämtliche Spezifikationen sind ausnahmslos zu erfüllen.

Ausgeschriebenes System: „INOWA System KB“
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