1) Schlammfang
Bestehend aus einem fugenlosen, monolithischen Stahlbetonbehälter und Flachabdeckung und statischer Typenprüfung SLW 60.
Betongüte C 40/50 mit Nachweis der Prüfung der Ölbeständigkeit nach EN 858-1.
Hydraulische Strömungsverteilung im Zulauf zur Optimierung der Schlammsedimentation 

Zu- und Ablaufbohrung mit gelenkigen Rohrdurchführungen.

Aufklappbare Schachtabdeckungen Klasse D/400 KN

mit Sicherheitsgelenk: geöffnet bleibt der Deckel in 100°-Position sicher fixiert, gegen unbeabsichtigtes Zufallen wird der Deckel bei 80° blockiert, in 90° Stellung kann er herausgehoben werden. Schachtabdeckung wird automatisch im Rahmen zentriert.

Schlammfangvolumen:     

z.B. INOWA SF 

angebotenes Produkt: ________________________    
Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................
2) Leichtflüssigkeitsbeständige Innenauskleidung aus PEHD 

PEHD INLINER mit kraftschlüssiger Verbindung des Inliners mit dem Betonbehälter mittels Ankernoppen und 15 Jahren Garantie auf das Beschichtungssystem des Behälters.
Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................

Sämtliche Spezifikationen sind ausnahmslos zu erfüllen.

Ausgeschriebenes System: „INOWA System SF“
Fabrikat: INOWA
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